# Fensterung

Bei der [Computertomographie](https://de.wikipedia.org/wiki/Computertomographie" \o "Computertomographie) legt die **Fensterung** fest, welcher Ausschnitt der [Skala der gemessenen Dichtewerte (=Hounsfield-Skala)](https://de.wikipedia.org/wiki/Hounsfield-Skala) im Bild Grauwerten von Schwarz bis Weiß zugewiesen wird. So wird der Bildkontrast der zu befundenden Gewebe optimiert

<https://de.wikipedia.org/wiki/Fensterung_(Computertomographie)>